**FREZE KULLANMA VE GÜVENLİK**

**TALİMATI**

* Bütün kayışlar, kasnak, miller uygun şekilde korunacaktır.
* Bıçak veya bıçakların üstü sabit bir kapak ile örtülecek, fırlayan parça ve çapakları önleyecektir.
* Soğutucu sıvı bıçakların işten uzaklaşan yönüne ayarlanmalıdır.
* İşlenecek parça tezgâha sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.
* Bıçak ve milin sağlam bir şekilde tespit edilmesi sağlanmalıdır.
* Tezgâh durduğu zaman talaşlar fırça ile temizlenmelidir.
* Bu tezgâhta çalışanlar sarkıntılı giyim eşyası, kravat, uzun kollu elbise gibi giyim eşyalarını çalışma esnasında giymemelidirler.
* Freze tezgâhlarında çalışanlar makine yağlarından ileri gelebilecek deri hastalıklarından ve iltihaplardan korunmak için genel temizlik kuralarına azami derecede dikkat edeceklerdir.
* Operatörler gözlere gelebilecek çapak ve kıymıklara karşı emniyet gözlüğü veya yüz siperi kullanmalıdırlar.
* Tezgah hareket halinde iken, işlenen parçaların kalibrasyon ve ölçülmesine teşebbüs edilmemelidir.
* El aletleri tezgâh tablası üzerinde bırakılmamalıdır.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**