**KAYNAK TEZGAHI GÜVENLİK**



**TALİMATI**

* İmalatçının işletme talimatını dikkatlice okuyun.
* Arızalı kaynak tezgahını arıza giderilene kadar kullanmayınız.
* Takılma ya da kayma tehlikesine karşı saha talaştan, yağlardan ve diğer nesnelerden temizlenmelidir.
* Yanmaz elbise kaynakçı kaskı ve eldiveni giyin.
* 220 veya 380 Volt besleme kablosu izolasyonunun sağlam olduğundan emin olun.
* Kaynak tüpünün dolu iyi durumda ve bağlı olduğundan emin olun.
* Bakım ve tamir öncesinde mutlaka elektriği kapatınız.
* Boşta çalışma gerilimi 65 Volt’tan yüksek kaynak makinalarında kaynak kablo ve penselerinin izolasyonlu olmasına, çıplak olarak pense ve topraklamaya dokunulmamasına dikkat edin.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol edin.
* Bütün güvenlik ekipmanlarının iyi konumda ve güvenli olduğundan emin olun.
* Ağır parçaların birleştirme kaynaklarında yardımcı personel ve/veya uygun makina ve aparatları kullanın.
* Çoklu çalışma ortamında kaynak ışınlarına karşı kaynağı çalıştırmadan önce sesli olarak “Gözlerinizi koruyunuz” ikazı yapın
* Kaynak çalışırken asla bırakıp gitmeyin.
* Makine üzerinde yer alan uyarı ve ikaz işaretlerine uyun.
* Herhangi bir arıza olduğunda derhal yetkililere bildirin.
* Makineyi kapattıktan sonra, çalışma sahasının güvenliği için temizleyin ve etrafı toparlayın.

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**