**ARK KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK**



**TALİMATI**

* Kaynak makinesini yanıcı, yakıcı malzemelerin yanına, yakınına, üstüne, üzerine kurarak çalışma yapmayın.
* Makinenin hava alma deliklerini kapatmayın.
* Uzun süreli çalışma, makinenin ısınmasına ve sonucunda arızaya sebep olabilir, bu sebeple uygun aralıklarla makinenin soğumasına izin verin.
* Makinenin hareketli parçalarına dokunmayın.
* Hiçbir şekilde kapak, panel ve koruyucuyu çıkarmayın.
* Makinenin herhangi bir şekilde arıza yapması durumunda mekanik bakım bölümüne haber verin.
* Çalışma esnasında kaynakçı maskesi, eldiven, yanmaya mukavim emniyet giysisi ve işin özelliğine göre tarafınıza verilen kişisel koruyucu donanımları mutlak surette kullanınız.
* Çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısını kontrol edin. Aşınmış, yıpranmış kablo var ise elektrik ekibine haber verin.
* Kaynak sırasında kesinlikle boyun bağı, sarkıntılı elbiseler giymeyin, kol saati, zincir, yüzük gibi süs eşyaları takmayın.
* Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kesinlikle solumayın.
* Elektrik işini yetkilisine bırakın.
* Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmadığına emin olun.
* Makinelerin topraklamalarının yapıldığından emin olduktan sonra çalışmaya başlayın.

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**