**TESTERE TEZGAHI GÜVENLİK**



**TALİMATI**

* Testere kapatılsa bile kendi aleti ile döneceğinden testere tamamen durmadan müdahale etmeyin
* Testere şeridinin güvenlik ayarının uygunluğunu kontrol edin.
* Kesilecek parçayı mengenede sıkıştırmadan testereyi çalıştırmayın.
* Testere tamamen durmadan testere şeridini kaldırmadan temizlik yapmayınız.
* Koruyucu kapakları sökmeyiniz.
* Takılma ya da kayma riskine karşı saha yağlardan, talaştan ve diğer nesnelerden temizlenmelidir.
* Bakım onarım ve tamiri öncesi mutlaka elektriği kapatın.
* Elektrik bağlantısının uygun olup olmadığına, şase kaçağına karşı topraklama bağlantısının uygun olmasına dikkat edin. Topraklama kontrol etiketini kontrol edin.
* Bakım ve tamir öncesi mutlaka elektriği kapatın.
* Herhangi bir arıza olduğunda derhal yetkiliye bildirin.
* Makineyi kapattıktan sonra çalışma sahasının güvenliği için temizleyin ve etrafı toplayın.

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**