**SAZLIK TİPİ BALIK GEÇİŞİ 1:3 FİZİKSEL MODELİ VE ÖLÇÜM SİSTEMİ KULLANMA GÜVENLİK TALİMATI**



* Motorun çok ısınmaması için en fazla iki saat kullanılıp 15 dakika ara verilmelidir..
* Motorun susuz kalmaması için haznede su bulundurulmalıdır.
* Kontrol paneli 220 V, motor 380 V ile çalışır, elektrik bağlantıları düzgün takılmalıdır.
* Deney bitiminde cihazın priz ile bağlantısı kesilmelidir.
* Cihazı çalıştırmak ve durdurmak ancak şalterle yapılır. Cihazı, fişi prizden çekmek suretiyle durdurmayın.
* Cihazı prizden ayırmak için kabloyu değil fişini çekin
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**