**DREMEL GRAVÜR MAKİNASI UYULMASI GEREKEN KURALLAR**

* Önce hazırlık yapın,
* Açma /kapama tuşunu kontrol edin,
* Doğru bağlantı parçasını seçin,
* Parçayı mandrenin tam ortasına taktığınızdan emin olun,
* Cihaz çalışırken uçlara dokunmayınız ve değiştirmeye çalışmayınız,
* Koruyucu gözlük taktığınızdan emin olun,
* Bakım talimatına uygun olarak günlük temizliğini yapınız,
* Bakım talimatına uygun olarak haftalık kontrolünü yapınız,
* Bakım talimatına uygun olarak aylık aparatların kontrolünü yapınız,
* Bakım talimatına uygun olarak altı ayda bir takımların kontrolünü yapınız,
* Bakım talimatına uygun olarak yıllık genel bakımını yapınız,
* Çalıştığınız yeri temiz ve düzenli tutun. Karmaşık ve karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
* Yakınında yanıcı sıvılar, gazlar veya tozlar bulunan patlama tehlikesi olan yerlerde aletinizle çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkartır.
* Elektrikli el aleti ile çalışırken, çocukları ve başkalarını uzak tutun. Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
* Aletin fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin korucu topraklanmış aletlerle birlikte adaptör fiş kullanmayın. Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
* Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmekten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
* Aleti yağmur altında veya nemli yerlerde bırakmayın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma tehlikesini yükseltir.
* Kabloya sert muamele yapmayın. Aleti kablosundan tutarak taşımayınız. Kablodan çekerek fişi çıkarmayın.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**