**FREZE GÜVENLİK**

**TALİMATI**

* İmalatçının işletme talimatını dikkatlice okuyun.
* Arızalı freze tezgahını arıza giderilene kadar kullanmayınız.
* Takılma ya da kayma tehlikesine karşı saha talaştan, yağlardan ve diğer nesnelerden temizlenmelidir.
* Dar elbise giyiniz ve kollarını içe doğru kıvırınız.
* Ölçme kontrol ve temizlik işlemlerini, tezgahı tamamen durdurduktan sonra yapınız.
* Çıkan talaşları elle temizlemeyiniz, fırça kullanınız daha sonra hava tabancası ile temizleyiniz.
* Bakım ve tamir öncesinde mutlaka elektriği kapatınız.
* Freze tezgahı üzerindeki güvenlik aksamı veya elektriksel bir parçayı sökmeyiniz.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol edin.
* Bütün güvenlik ekipmanlarının iyi konumda ve güvenli olduğundan emin olun.
* Tezgahın kayış kasnak ve tertibatının sac muhafazalarını sürekli kapalı tutun.
* İş parçasının tezgah tablasına iyi bağlandığından emin olun.
* Freze çakısı ve malafasının emniyetli olduğundan ve desteklerinin de iş parçasına çarpmadığından emin olun.
* Sadece doğru bilenmiş iyi durumdaki freze çakılarını kullanın.
* Tezgahı hazırlarken ellerinizin freze çakısına çarpmaması için, tablayı ve iş parçasını mümkün olduğu kadar ferze çakısından uzak tutun.
* Frezelerken ellerinizle iş parçasına dokunmayın ve uzakta kalın.
* Dönen frezeye ve bilhassa parçaya doğru gelen kesici ağıza yaklaşmayın.
* Freze çalışırken asla bırakıp gitmeyin.
* Makine üzerinde yer alan uyarı ve ikaz işaretlerine uyun.
* Herhangi bir arıza olduğunda derhal yetkililere bildirin.
* Makineyi kapattıktan sonra, çalışma sahasının güvenliği için temizleyin ve etrafı toparlayın.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**