**JENERATÖR GÜVENLİK TALİMATI**



**Sorumlu personel haricindekilerin müdahalesi sakıncalıdır.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Aksu\Desktop\güvenli kullanım talimatları\LABEL_SYM_204_b_300.gif |  |  |  |
| **Uzuv kaptırma tehlikesi** | **CO zehirlenme tehlikesi** | **Elektrik akımına kapılma tehlikesi** | **Yangın tehlikesi** |

* **Jeneratörler sorumlu olan personeller tarafından kontrol altında tutulmalıdır. Sorumlu olmayanların müdahale edilmesi engellenmelidir.**
* **Firma tarafından yapılan periyodik bakımlarda sorumlular nezaret etmelidir.**
* **Jeneratörlerin bulunduğu bölümlerde yanıcı patlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.**
* **Yakıt alımından sonra dökülen yakıt varsa derhal temizlenmelidir.**
* **Jeneratörlerin bakım ve kontrolü esnasında görevli personel tarafından kazalara karşı her türlü tedbir alınmalı, bol elbise, kravat gibi giysiler giyilmemelidir.**
* **Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.**
* **Jeneratörlerin koruyucu kapakları açık tutulmamalıdır. Olası ısınma problemlerini gidermek için havalandırma filtreleri temizlenmelidir.**
* **Jeneratörlerin etrafına eşya konmamalı ve makineye her hangi bir şey yaslanmamalıdır.**
* **Jeneratörün bulunduğu bölümün havalandırmasına fazladan özen gösterilmelidir.**
* **Ortama egzos salınımı olduğu tespit edilirse derhal sorumlulara veya idareye haber verilmelidir .**
* **Jeneratörde olası yangın durumunda suyla veya köpüklü yangın söndürücüyle müdahale edilmemelidir. Elektrik’i iletmeyen malzemeli yangın söndürücüler kullanılmalıdır.**

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**