**TORNA TEZGAHI GÜVENLİK**

**TALİMATI**

* İmalatçının işletme talimatını dikkatlice okuyun.
* Arızalı torna tezgahını arıza giderilene kadar kullanmayınız.
* Takılma ya da kayma tehlikesine karşı saha talaştan, yağlardan ve diğer nesnelerden temizlenmelidir.
* Dar elbise giyiniz ve kollarını içe doğru kıvırınız.
* Ölçme kontrol ve temizlik işlemlerini, tezgahı tamamen durdurduktan sonra yapınız.
* Çıkan talaşları elle temizlemeyiniz, hava tabancası tutmayınız, talaşları düz saplı talaş kancası ile alınız.
* Bakım ve tamir öncesinde mutlaka elektriği kapatınız.
* Torna tezgahı üzerindeki güvenlik aksamı veya elektriksel bir parçayı sökmeyiniz.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol edin.
* Bütün güvenlik ekipmanlarının iyi konumda ve güvenli olduğundan emin olun.
* Tezgahın kayış kasnak ve tertibatının sac muhafazalarını sürekli kapalı tutun.
* Dönen parçaya el ve parmaklarınızı asla dokundurmayın.
* Torna çalışırken asla bırakıp gitmeyiniz.
* Uzun malzemeleri işlerken, tezgahtan dışarı çıkan kısımları bir destekle koruyucu içine alınız.
* Avaralı tezgahlarda avara kolu emniyetini hizmete hazır bulundurun.
* Vida başları dışarıya çıkmayan ve yalnız emniyetli yuvarlak fırdöndü kullanın.
* Torna pleyt’ine malzeme (anahtar, alet, kumpas, vb) koymayınız.
* Aynada dönen parçayı zımparalarken, zımpara bandının uzun olmasına dikkat ediniz.
* Sıçrayan parçaların başkalarının yaralanmalarına karşı torna siperini uygun yere yerleştirin.
* Makine üzerinde yer alan uyarı ve ikaz işaretlerine uyunuz.
* Herhangi bir arıza olduğunda derhal yetkiliye bildiriniz.
* Makineyi kapattıktan sonra çalışma sahasının güvenliği için temizleyin ve etrafı toplayın.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**