YANGIN DOLABI GÜVENLİK TALİMATI

* Telaşlanmayın.
* Yangın bölgesinin (Gerekirse işletmenin) elektriğini kesin.
* Dolabın kapağını açın.
* Ayarlı sis nozolunu ok yönünde çevirerek istediğiniz ( Düz veya Sisleme ) konumuna getirin
* Yangın Bölgesine güvenli bir mesafede yaklaşarak suyu yanan yüzeye gezdirin.
* Yangının söndüğünden emin olunca nozolu ters yönde çe- virerek kapatın.
* Hortumu makaraya sarın.
* Elektrik , metal veya sıvı yangınlarına su ile müdahale et- meyin.
* Yangın hortumlarını yangın dışında kullanmayın.

**Güvenlik Talimatını Tebliğ Eden Uzman**

[**www.cankayasaglik.com.tr**](http://www.cankayasaglik.com.tr/)