**ETÜV FIRINI KULLANMA VE GÜVENLİK TALİMATI**



* Yetkili kişilerin gözetiminde kullanılmalıdır.
* Çalışır haldeki fırının kapağı kapalı tutulmalıdır.
* Fırın içerisine yanıcı veya eriyen maddeler koymayınız.
* Numuneleri fırından alırken yanmaz fırın eldivenini kullanınız.
* Fırınla işiniz bittikten sonra kapatarak prizle bağlantısını kesiniz.
* Cihazı prizden ayırmak için kabloyu değil fişini çekin
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**