**GİYOTİN TEZGAHI GÜVENLİK**

**TALİMATI**

* Makasın altına elini, kolunu, parmağını sokma.
* Ön kısımda bulunan kafes şeklindeki siperliği kesinlikle çıkarma.
* İş eldivenini giymeden çalışma.
* Baskı pabuçlarının altına elini sokma.
* Çalışırken ayak pedalını senden başka kimsenin kullanamayacağı bir

yerde bulundur.

* Acil bir durum halinde ayak pedalının üst kısmında bulunan acil stop

düğmesine derhal bas.

* Saç kalınlığına göre kesme boşluğunu ayarlamadan kesim yapma.
* Makasın arkasında birikmiş olan artık parçaların dayamaya zarar

vermemesi için makasın arkasını sık sık temizle.

* Kesilen parçaları çalışmana engel olmayacak şekilde istif et.
* Karşılıklı çalıştığın kişiyi pedala basmadan önce ikaz et.
* Kesim esnasında makasın arkasında başka birinin olmadığından emin ol.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**