**HYDRARULİC BENCH KULLANMA VE GÜVENLİK TALİMATI**

* Motorun su ile teması kesilmemelidir.
* Deney sürecince su sıçramalarına karşı koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
* Su boşaltım kanalının kapalı olduğu kontrol edilmelidir.
* Deneyde kullanacağınız aparatların kelepçeleri sıkılığı kontrol edilmelidir.
* Deney bitiminde cihazın priz ile bağlantısı kesilmelidir.
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**