**ÜÇ EKSENLİ DENEY SETİ KULLANMA VE GÜVENLİK TALİMATI**

* Deney süresince cihazın en az 1 metre uzağında durunuz.
* Deney süresince koruyucu gözlük kullanınız.
* Deney bitiminde cihazın priz ile bağlantısı kesilmelidir.
* Cihazı çalıştırmak ve durdurmak ancak şalterle yapılır. Cihazı, fişi prizden çekmek suretiyle durdurmayın.
* Cihazı prizden ayırmak için kabloyu değil fişini çekin
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**